
External tools



Arduino Mega Programmer:

Command

C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe

Arguments

-C "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf" -v -p atmega2560 -c wiring -P COM6 -b 115200 -D -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i

Mark Use Output window

USBasp MEGA

Command

C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe

Arguments

-C "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf" -v -p atmega2560 -c usbasp -P usb -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i

Mark Use Output window

Bossac DUE

Command

C:\bossac\BossacArduinoDue.bat

Argument

"C:\bossac\bossac.exe" "$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).bin"

Mark Use Output window